<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.256" y1="0.256" x2="70.864" y2="0.256" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.864" y1="0.256" x2="70.864" y2="40.384" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.864" y1="40.384" x2="0.256" y2="40.384" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.256" y1="40.384" x2="0.256" y2="0.256" width="0" layer="20"/>
<text>MLAB.CZ</text>
<text>ADCaudio01A</text>
<text>2014</text>
<text>JACHO</text>
<text>AUDIO</text>
<text>IN L</text>
<text>AUDIO</text>
<text>IN R</text>
<text>POWER IN</text>
<text>+5V</text>
<text>LRCLK</text>
<text>DOUT</text>
<text>BCLK</text>
<text>MCLK</text>
<text>MS0</text>
<text>AUDIOOF0</text>
<text>AUDIOOF1</text>
<text>OSR0</text>
<text>OSR1</text>
<text>MLAB.CZ</text>
<text>ADCaudio01A</text>
<text>JACHO</text>
<text>2014</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_io">
<packages>
<package name="SSOP20">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_OZ">
<packages>
<package name="SO8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="B">
</package>
<package name="C0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_U">
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SMA">
<description>SMA</description>
</package>
<package name="F0805">
</package>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_L">
<packages>
<package name="L0805">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="moje_io" package="SSOP20" value="WM8786">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="moje_OZ" package="SO8" value="LT6231CS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="moje_C" package="C0805" value="180pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="moje_C" package="C0805" value="180pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="moje_R" package="0805" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="moje_R" package="0805" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="moje_C" package="C0805" value="4n7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="moje_C" package="C0805" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="moje_C" package="C0805" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="moje_C" package="C0805" value="4n7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="moje_U" package="SOIC127P600X175-8N" value="LE33CD-TR">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="89K1279"/>
<attribute name="MPN" value="LE33CD-TR"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="STMICROELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1652371"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C23" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C24" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="moje" package="SMA" value="M4">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FIR1" library="moje" package="F0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="moje_C" package="B" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C26" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="moje_L" package="L0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="moje_OZ" package="SO8" value="LT6231CS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="moje_C" package="C0805" value="180pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C18" library="moje_C" package="C0805" value="180pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="moje_R" package="0805" value="1k"/>
<element name="R11" library="moje_R" package="0805" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="moje_R" package="0805" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C19" library="moje_C" package="C0805" value="4n7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R20" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="moje_C" package="C0805" value="4n7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV5" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="moje_C" package="B" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C22" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA05-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="moje_R" package="0805" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R22" library="moje_R" package="0805" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R23" library="moje_R" package="0805" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R24" library="moje_R" package="0805" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R25" library="moje_R" package="0805" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C27" library="moje_C" package="B" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X5" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X6" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X7" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="C28" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C29" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C30" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C31" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C32" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C33" library="moje_C" package="B" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="X1" pad="17"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="C30" pad="+"/>
<contactref element="C31" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="C28" pad="+"/>
<contactref element="C29" pad="+"/>
</signal>
<signal name="OSR0">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MS0">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="LRCLK">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BCLK">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MCLK">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AVDD/2">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="FIR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DGND">
<contactref element="C24" pad="-"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="FIR1" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="C27" pad="-"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="X7" pad="P$1"/>
<contactref element="X6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="FIR1" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="C25" pad="+"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="8"/>
<contactref element="C21" pad="+"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="+"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="+"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C25" pad="-"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="-"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="-"/>
<contactref element="C29" pad="-"/>
<contactref element="C30" pad="-"/>
<contactref element="C31" pad="-"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="-"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="7"/>
<contactref element="SV5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X3" pad="6"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X3" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OSR1">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AUDIOOF1">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AUDIOOF0">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C16" pad="+"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
