<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0.254" x2="50.546" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.546" y1="0.254" x2="50.546" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.546" y1="40.386" x2="0.254" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="40.386" x2="0.254" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>POWER</text>
<text>POWER OUT</text>
<text>RESET</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>OUT</text>
<text>POWER SELECT</text>
<text>MASTER</text>
<text>SLAVES</text>
<text>IN</text>
<text>IN</text>
<text>+ 1,8 V</text>
<text>+ 2,5 V</text>
<text>+ 3,3 V</text>
<text>+ 5 V</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>GND</text>
<text>SCL</text>
<text>VCC</text>
<text>SDA</text>
<text>GND</text>
<text>MLAB</text>
<text>I2CHUB02A</text>
<text>JACHO</text>
<text>2013</text>
<text>MASTER I2C</text>
<text>I2C ADDRESS</text>
<text>0xE1 0xE0</text>
<text>0xE3 0xE2</text>
<text>0xE5 0xE4</text>
<text>0xE7 0xE6</text>
<text>R  -  W</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_io">
<packages>
<package name="TSS0P24">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="C">
</package>
<package name="C0805">
</package>
<package name="B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SMA">
<description>SMA</description>
</package>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_diody">
<packages>
<package name="SMA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_stabil">
<packages>
<package name="SOT223">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="moje_io" package="TSS0P24" value="TCA9548A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="moje_hrebinky" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV6" library="moje_hrebinky" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV7" library="moje_hrebinky" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV8" library="moje_hrebinky" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV9" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="moje_R" package="0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="moje_R" package="0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="moje_R" package="0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="moje_R" package="0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV10" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="moje" package="SMA" value="M4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X5" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="D4" library="moje_diody" package="SMA" value="SMBJ5.0A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="moje_diody" package="SMA" value="SMBJ5.0A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="moje_diody" package="SMA" value="SMBJ5.0A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="moje_diody" package="SMA" value="SMBJ5.0A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X6" library="moje_stabil" package="SOT223" value="LM1117-3.3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="moje_C" package="C" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV11" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
<contactref element="SV7" pad="1"/>
<contactref element="SV7" pad="5"/>
<contactref element="SV8" pad="1"/>
<contactref element="SV8" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="21"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="X6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="SV11" pad="6"/>
<contactref element="SV11" pad="5"/>
<contactref element="SV11" pad="2"/>
<contactref element="SV11" pad="1"/>
<contactref element="SV10" pad="6"/>
<contactref element="SV10" pad="5"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="SV10" pad="2"/>
<contactref element="SV10" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="X5" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+VCC">
<contactref element="X6" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SV10" pad="3"/>
<contactref element="SV10" pad="4"/>
<contactref element="D5" pad="K"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="X1" pad="23"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="SV9" pad="3"/>
<contactref element="SV9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="X1" pad="22"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="SV9" pad="2"/>
<contactref element="SV9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/RESET">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="SV9" pad="6"/>
<contactref element="SV9" pad="5"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD0">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC0">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD1">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC1">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD2">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC2">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD3">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC3">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC7">
<contactref element="X1" pad="20"/>
<contactref element="SV8" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD7">
<contactref element="X1" pad="19"/>
<contactref element="SV8" pad="4"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC6">
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="SV7" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD6">
<contactref element="X1" pad="17"/>
<contactref element="SV7" pad="4"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC5">
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD5">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="SV6" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC4">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD4">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="X6" pad="2"/>
<contactref element="X6" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="SV11" pad="3"/>
<contactref element="SV11" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="5"/>
<contactref element="SW1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="24"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+V1">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="SV8" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
