<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0.254" x2="81.026" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.026" y1="0.254" x2="81.026" y2="60.706" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.026" y1="60.706" x2="0.254" y2="60.706" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="60.706" x2="0.254" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>POWER</text>
<text>POWER</text>
<text>+5V</text>
<text>+3.3V</text>
<text>POWER</text>
<text>P64</text>
<text>MODE</text>
<text>I/O</text>
<text>JTAG</text>
<text>P61</text>
<text>P64</text>
<text>67</text>
<text>68</text>
<text>P70</text>
<text>P71</text>
<text>P72</text>
<text>P74</text>
<text>P89</text>
<text>P90</text>
<text>P99</text>
<text>GND</text>
<text>VTG</text>
<text>GND</text>
<text>P1</text>
<text>P2</text>
<text>P3</text>
<text>P4</text>
<text>P6</text>
<text>P7</text>
<text>P8</text>
<text>P9</text>
<text>P10</text>
<text>P11</text>
<text>P12</text>
<text>P13</text>
<text>DBGACK1</text>
<text>DBGRQ1</text>
<text>TSRST1</text>
<text>TDO1</text>
<text>RTCK1</text>
<text>TCK1</text>
<text>TMS1</text>
<text>TDI1</text>
<text>TRST1</text>
<text>VTG</text>
<text>MLAB</text>
<text>2013</text>
<text>JTAGFT2232V02A</text>
<text>JACHO</text>
<text>1.8V</text>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>MLAB</text>
<text>2013</text>
<text>GND</text>
<text>J-TAG</text>
<text>VTG</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DP-EagleLibrary">
<packages>
<package name="SOIC8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<packages>
<package name="LQFP64">
<description>LQFP64 &lt;AUTHOR&gt;Richard Myrick T. Arellaga&lt;/author&gt; &lt;copyright&gt;March2010&lt;/copyright&gt;</description>
</package>
<package name="SOT223">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fpga">
<packages>
<package name="VQ100">
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_konektory">
<packages>
<package name="USB_B">
<description>USB_B    USB8317-04</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
<package name="B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_diody">
<packages>
<package name="1206">
</package>
<package name="MINIMELF">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA13-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA10-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA01-1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_L">
<packages>
<package name="1210">
</package>
<package name="L0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_krystaly">
<packages>
<package name="S49">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_tlacitka">
<packages>
<package name="TACT-64K">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="1812">
<description>pouzdro 1812</description>
</package>
<package name="SMA">
<description>SMA</description>
</package>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U6" library="DP-EagleLibrary" package="SOIC8" value="93C46">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="dp_devices" package="LQFP64" value="FT2232H">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="fpga" package="VQ100" value="XC2C64A">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="40xx" package="SO14" value="4066D">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U5" library="40xx" package="SO14" value="4066D">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="dp_devices" package="SOT223" value="LD1117-3.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="moje_konektory" package="USB_B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="moje_diody" package="1206" value="PWR-CERVENA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="moje_R" package="0805" value="150R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="moje_L" package="1210" value="NL322522T-101K ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="moje_L" package="1210" value="NL322522T-101K ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="moje_R" package="0805" value="12K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="moje_R" package="0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XTAL1" library="moje_krystaly" package="S49" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="moje_C" package="C0805" value="27pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="moje_C" package="C0805" value="27pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="moje_R" package="0805" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="moje_tlacitka" package="TACT-64K" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="moje_diody" package="1206" value="CERVENA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="moje_R" package="0805" value="150R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="moje_diody" package="MINIMELF" value="BZV55C-3,6V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="moje_R" package="0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="0805" value="82R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="moje_R" package="0805" value="82R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="moje_R" package="0805" value="82R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="moje_R" package="0805" value="82R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="moje_R" package="0805" value="82R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="moje_R" package="0805" value="82R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="moje_R" package="0805" value="82R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="moje_R" package="0805" value="82R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="moje_R" package="0805" value="82R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="moje" package="1812" value="750mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="moje_L" package="L0805" value="BLM21PG300SN1D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV6" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV7" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV8" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="moje" package="SMA" value="M4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X5" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA13-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="moje_hrebinky" package="MA13-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA10-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="moje_R" package="0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA01-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV9" library="moje_hrebinky" package="MA01-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="XTAL1" pad="P$2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="XTAL1" pad="P$1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U3" pad="21"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="X1" pad="GND2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="-"/>
<contactref element="C27" pad="-"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="25"/>
<contactref element="U2" pad="35"/>
<contactref element="U2" pad="47"/>
<contactref element="U2" pad="51"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="P$1"/>
<contactref element="SW1" pad="P$2"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="U3" pad="31"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="100"/>
<contactref element="U3" pad="84"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="69"/>
<contactref element="U3" pad="62"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="-"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
<contactref element="SV6" pad="6"/>
<contactref element="SV7" pad="1"/>
<contactref element="SV7" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="5"/>
<contactref element="SV7" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="X5" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV8" pad="6"/>
<contactref element="SV8" pad="5"/>
<contactref element="SV8" pad="2"/>
<contactref element="SV8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DM">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DP">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VPLL">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="L3" pad="P$2"/>
<contactref element="C26" pad="+"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VPHY">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="L4" pad="P$2"/>
<contactref element="C27" pad="+"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="63"/>
</signal>
<signal name="SK">
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="62"/>
</signal>
<signal name="DO">
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DATA">
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="61"/>
</signal>
<signal name="TRST1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="97"/>
</signal>
<signal name="TMS1">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="92"/>
</signal>
<signal name="TDI1">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="94"/>
</signal>
<signal name="TCK1">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="91"/>
</signal>
<signal name="VT">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="88"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="98"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AC5">
<contactref element="U2" pad="32"/>
<contactref element="U3" pad="27"/>
</signal>
<signal name="AD0">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="U3" pad="60"/>
</signal>
<signal name="AC7">
<contactref element="U2" pad="34"/>
<contactref element="U3" pad="36"/>
</signal>
<signal name="AC6">
<contactref element="U2" pad="33"/>
<contactref element="U3" pad="37"/>
</signal>
<signal name="AC4">
<contactref element="U2" pad="30"/>
<contactref element="U3" pad="39"/>
</signal>
<signal name="AC3">
<contactref element="U2" pad="29"/>
<contactref element="U3" pad="40"/>
</signal>
<signal name="AC2">
<contactref element="U2" pad="28"/>
<contactref element="U3" pad="41"/>
</signal>
<signal name="AC1">
<contactref element="U2" pad="27"/>
<contactref element="U3" pad="42"/>
</signal>
<signal name="AC0">
<contactref element="U2" pad="26"/>
<contactref element="U3" pad="43"/>
</signal>
<signal name="AD7">
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="U3" pad="49"/>
</signal>
<signal name="AD6">
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="U3" pad="50"/>
</signal>
<signal name="AD5">
<contactref element="U2" pad="22"/>
<contactref element="U3" pad="52"/>
</signal>
<signal name="BD2">
<contactref element="U2" pad="40"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BD3">
<contactref element="U2" pad="41"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
<contactref element="U5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="BD0">
<contactref element="U2" pad="38"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BD1">
<contactref element="U2" pad="39"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AD4">
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="U3" pad="53"/>
</signal>
<signal name="AD3">
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="U3" pad="55"/>
</signal>
<signal name="AD2">
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U3" pad="56"/>
</signal>
<signal name="AD1">
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="U3" pad="58"/>
</signal>
<signal name="RTCK1">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="81"/>
</signal>
<signal name="TDO1">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="79"/>
</signal>
<signal name="TSRST1">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="78"/>
</signal>
<signal name="DBGRQ1">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="77"/>
</signal>
<signal name="DBGACK1">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="76"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="SV5" pad="10"/>
<contactref element="SV5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="SV5" pad="11"/>
<contactref element="SV5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="SV5" pad="13"/>
<contactref element="SV5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="15"/>
<contactref element="SV5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="18"/>
<contactref element="SV5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="SV5" pad="19"/>
<contactref element="SV5" pad="20"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="SV5" pad="21"/>
<contactref element="SV5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="U3" pad="12"/>
<contactref element="SV5" pad="23"/>
<contactref element="SV5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="U3" pad="13"/>
<contactref element="SV5" pad="25"/>
<contactref element="SV5" pad="26"/>
</signal>
<signal name="61">
<contactref element="U3" pad="61"/>
<contactref element="SW1" pad="P$3"/>
<contactref element="SW1" pad="P$4"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="25"/>
<contactref element="SV4" pad="26"/>
</signal>
<signal name="64">
<contactref element="U3" pad="64"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="23"/>
<contactref element="SV4" pad="24"/>
</signal>
<signal name="67">
<contactref element="U3" pad="67"/>
<contactref element="SV4" pad="21"/>
<contactref element="SV4" pad="22"/>
</signal>
<signal name="68">
<contactref element="U3" pad="68"/>
<contactref element="SV4" pad="19"/>
<contactref element="SV4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="70">
<contactref element="U3" pad="70"/>
<contactref element="SV4" pad="18"/>
<contactref element="SV4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="71">
<contactref element="U3" pad="71"/>
<contactref element="SV4" pad="15"/>
<contactref element="SV4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="72">
<contactref element="U3" pad="72"/>
<contactref element="SV4" pad="13"/>
<contactref element="SV4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="74">
<contactref element="U3" pad="74"/>
<contactref element="SV4" pad="11"/>
<contactref element="SV4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="99">
<contactref element="U3" pad="99"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BD3_">
<contactref element="U5" pad="10"/>
<contactref element="U3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BD2_">
<contactref element="U5" pad="9"/>
<contactref element="U3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="BD1_">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="BD0_">
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="U3" pad="47"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="U4" pad="9"/>
<contactref element="U3" pad="83"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="45"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="48"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="U4" pad="12"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="U5" pad="13"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="12"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VTG">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV8" pad="4"/>
<contactref element="SV8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BD4">
<contactref element="U2" pad="43"/>
<contactref element="U3" pad="35"/>
</signal>
<signal name="BD5">
<contactref element="U2" pad="44"/>
<contactref element="U3" pad="34"/>
</signal>
<signal name="BD6">
<contactref element="U2" pad="45"/>
<contactref element="U3" pad="33"/>
</signal>
<signal name="BD7">
<contactref element="U2" pad="46"/>
<contactref element="U3" pad="32"/>
</signal>
<signal name="BC0">
<contactref element="U2" pad="48"/>
<contactref element="U3" pad="30"/>
</signal>
<signal name="BC2">
<contactref element="U2" pad="53"/>
<contactref element="U3" pad="28"/>
</signal>
<signal name="BC1">
<contactref element="U2" pad="52"/>
<contactref element="U3" pad="29"/>
</signal>
<signal name="BC3">
<contactref element="U2" pad="54"/>
<contactref element="U3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="BC4">
<contactref element="U2" pad="55"/>
<contactref element="U3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="BC5">
<contactref element="U2" pad="57"/>
<contactref element="U3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="BC6">
<contactref element="U2" pad="58"/>
<contactref element="U3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="BC7">
<contactref element="U2" pad="59"/>
<contactref element="U3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="90">
<contactref element="U3" pad="90"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="89">
<contactref element="U3" pad="89"/>
<contactref element="SV4" pad="10"/>
<contactref element="SV4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="14"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="P$1"/>
<contactref element="L4" pad="P$1"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="31"/>
<contactref element="U2" pad="42"/>
<contactref element="U2" pad="56"/>
<contactref element="U2" pad="50"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="38"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="51"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="3"/>
<contactref element="SV7" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+1.8V">
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="37"/>
<contactref element="U2" pad="64"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="26"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="57"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="SV9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="+"/>
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="SV6" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="SV3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="13"/>
<contactref element="SV3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="16"/>
<contactref element="SV3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="17"/>
<contactref element="SV3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="20"/>
<contactref element="SV3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SV3" pad="12"/>
<contactref element="SV3" pad="11"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U2" pad="49"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
