<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0.254" x2="30.226" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.226" y1="0.254" x2="30.226" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.226" y1="40.386" x2="0.254" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="40.386" x2="0.254" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>OUT</text>
<text>5V</text>
<text>VIO</text>
<text>GPIO</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>TXT</text>
<text>RXT</text>
<text>2</text>
<text>5V</text>
<text>3.3V</text>
<text>TXT</text>
<text>RXT</text>
<text>ON</text>
<text>USBI2C01A</text>
<text>MLAB.CZ</text>
<text>2014</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>I2C</text>
<text>MLAB.CZ</text>
<text>2014</text>
<text>JACHO</text>
<text>JACHO</text>
<text>3.3V</text>
<text>SUS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_diody">
<packages>
<package name="1206_2">
</package>
<package name="SOT553">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_io">
<packages>
<package name="QFN-24">
<description>QFN 24</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_konektory">
<packages>
<package name="USB_B">
<description>USB_B    USB8317-04</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="1812">
<description>pouzdro 1812</description>
</package>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA02-1">
</package>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA01-1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="moje_diody" package="1206_2" value="ZELENA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="moje_diody" package="1206_2" value="CERVENA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="moje_diody" package="1206_2" value="CERVENA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="moje_diody" package="SOT553" value="SP1001-04XTG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="moje_io" package="QFN-24" value="CP2112">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="moje_konektory" package="USB_B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="moje" package="1812" value="750mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="moje_C" package="C0805" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="0805" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA02-1" value="MA02-1"/>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X5" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X6" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="moje_R" package="0805" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="moje_hrebinky" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV6" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV7" library="moje_hrebinky" package="MA01-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="P$3"/>
<contactref element="D4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="P$4"/>
<contactref element="D4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X2" pad="GND2"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="GND"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
<contactref element="X1" pad="P$25"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="X5" pad="P$1"/>
<contactref element="X6" pad="P$1"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="6"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="X1" pad="P$24"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="X1" pad="P$6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="X1" pad="P$8"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="P$7"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="SV6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="P$16"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="0">
<contactref element="X1" pad="P$23"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="X1" pad="P$22"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X1" pad="P$9"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="X1" pad="P$21"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="X1" pad="P$20"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="X1" pad="P$15"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="X1" pad="P$14"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="X1" pad="P$13"/>
<contactref element="SV5" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="X1" pad="P$12"/>
<contactref element="SV5" pad="10"/>
<contactref element="SV5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="P$5"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="P$17"/>
<contactref element="SV7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
