<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="30.4" y1="30.4" x2="0.12" y2="30.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.12" y1="30.4" x2="0.12" y2="0.12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.12" y1="0.12" x2="30.4" y2="0.12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.4" y1="0.12" x2="30.4" y2="30.4" width="0" layer="20"/>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>LED01A</text>
<text>MLAB</text>
<text>JACHO</text>
<text>2012</text>
<text>LED01A</text>
<text>MLAB</text>
<text>K1</text>
<text>K2</text>
<text>K3</text>
<text>K4</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>GND</text>
<text>+VDD</text>
<text>POWER 5V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_diody">
<packages>
<package name="1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="D4" library="moje_diody" package="1206" value=""/>
<element name="D3" library="moje_diody" package="1206" value=""/>
<element name="D2" library="moje_diody" package="1206" value=""/>
<element name="D1" library="moje_diody" package="1206" value=""/>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="moje_R" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="moje_R" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="moje_R" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
