<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0.254" x2="60.706" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.706" y1="0.254" x2="60.706" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.706" y1="40.386" x2="0.254" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="40.386" x2="0.254" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>TIMEPULSE2</text>
<text>GND</text>
<text>TXD</text>
<text>RXD</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>EXTINT</text>
<text>TIMEPULSE</text>
<text>RESET#</text>
<text>ON LED</text>
<text>POWER IN EXT</text>
<text>USB</text>
<text>EXT</text>
<text>ANT. TYPE</text>
<text>PASSIV  AKTIV</text>
<text>MLAB.CZ</text>
<text>GPS01A</text>
<text>2013</text>
<text>JACHO</text>
<text>JACHO</text>
<text>2013</text>
<text>ON</text>
<text>T5</text>
<text>GND</text>
<text>USB</text>
<text>3.3 V</text>
<text>ON</text>
<text>OFF</text>
<text>POWER</text>
<text>OUT</text>
<text>EXT. BAT</text>
<text>POWER</text>
<text>GPS01A</text>
<text>MLAB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="3DRobotics">
<packages>
<package name="UBLOX-LEA-6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_baterky">
<packages>
<package name="BAT6MM8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_U">
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_konektory">
<packages>
<package name="USB_B">
<description>USB_B    USB8317-04</description>
</package>
<package name="SMA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA02-2">
</package>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA02-1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="1812">
<description>pouzdro 1812</description>
</package>
<package name="SROUB3M">
</package>
<package name="SMA">
<description>SMA</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
<package name="B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_diody">
<packages>
<package name="1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_T">
<packages>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_L">
<packages>
<package name="1210">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U2" library="3DRobotics" package="UBLOX-LEA-6" value="UBLOX-LEA-6">
<attribute name="MFGPN" value="LEA-6"/>
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/LEA-6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09004%29.pdf"/>
<attribute name="LINK" value="http://www.u-blox.com/en/gps-modules/pvt-modules/lea-6-family.html"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="moje_baterky" package="BAT6MM8" value="1.55V"/>
<element name="U1" library="moje_U" package="SOIC127P600X175-8N" value="LE33CD-TR">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="89K1279"/>
<attribute name="MPN" value="LE33CD-TR"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="STMICROELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1652371"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="moje_konektory" package="USB_B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="moje" package="1812" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value="33">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="33">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="moje_diody" package="1206" value="CERVENA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="0805" value="150R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="moje_konektory" package="SMA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="10">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="moje_R" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV5" library="moje_hrebinky" package="MA02-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV6" library="moje_hrebinky" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="moje_diody" package="1206" value="ZELENA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="moje_R" package="0805" value="150R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="moje_T" package="SOT23" value="BC817">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="moje_R" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV7" library="moje_hrebinky" package="MA02-1" value="MA02-1"/>
<element name="R8" library="moje_R" package="0805" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="moje_R" package="0805" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X5" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="C3" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA02-1" value="MA02-1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="moje" package="SMA" value="M4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV9" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="moje_L" package="1210" value="NL322522T-101K"/>
<element name="SV10" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV8" library="moje_hrebinky" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="X1" pad="GND2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="-1"/>
<contactref element="SW2" pad="-2"/>
<contactref element="SW2" pad="-3"/>
<contactref element="SW2" pad="-4"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="SW1" pad="-"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV6" pad="15"/>
<contactref element="SV6" pad="16"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="SV9" pad="1"/>
<contactref element="SV9" pad="2"/>
<contactref element="SV9" pad="6"/>
<contactref element="SV9" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="X5" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="SV10" pad="2"/>
<contactref element="SV10" pad="1"/>
<contactref element="SV10" pad="6"/>
<contactref element="SV10" pad="5"/>
<contactref element="SV8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USB_DM">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="USB_DP">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="SV9" pad="4"/>
<contactref element="SV9" pad="3"/>
<contactref element="SV8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_DET">
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="SV8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD_USB">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="SV6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="SW2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VCC_RF">
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EXTINT">
<contactref element="U2" pad="27"/>
<contactref element="SV6" pad="9"/>
<contactref element="SV6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TIMEPULSE">
<contactref element="U2" pad="28"/>
<contactref element="SV7" pad="2"/>
<contactref element="SV6" pad="14"/>
<contactref element="SV6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="1+"/>
<contactref element="SW1" pad="2+"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET_N">
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="SV6" pad="11"/>
<contactref element="SV6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
<contactref element="SV6" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="7"/>
<contactref element="SV6" pad="8"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="SV7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="SV10" pad="3"/>
<contactref element="SV10" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
