<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.1" y1="0.1" x2="40.54" y2="0.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.54" y1="0.1" x2="40.54" y2="30.38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.54" y1="30.38" x2="0.1" y2="30.38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="30.38" x2="0.1" y2="0.1" width="0" layer="20"/>
<text>SET2</text>
<text>SET1</text>
<text>TEST PROBE</text>
<text>+5V</text>
<text>OUT</text>
<text>MLAB</text>
<text>LCM01A</text>
<text>JACHO</text>
<text>2013</text>
<text>Lx - Cx</text>
<text>L2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_komp">
<packages>
<package name="SO8">
</package>
<package name="SOT353">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="SPEC_805">
</package>
<package name="C0805">
</package>
<package name="B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA02-1">
</package>
<package name="MA02-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_L">
<packages>
<package name="1210">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_tlacitka">
<packages>
<package name="SOP65P640X120-16N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X3" library="moje_komp" package="SO8" value="LM311">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="C0805" value="680pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="moje_C" package="C0805" value="1nF presny">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="moje_C" package="B" value="10u/10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="moje_C" package="B" value="10u/10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="moje_R" package="0805" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA02-1" value="MA02-1"/>
<element name="X1" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X6" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X7" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="L1" library="moje_L" package="1210" value="68uH presny">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="moje_tlacitka" package="SOP65P640X120-16N" value="ADG888YRUZ">
<attribute name="PACKAGE" value="TSSOP-16"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19M0698"/>
<attribute name="MPN" value="ADG888YRUZ"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Analog Devices"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1117866"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="moje_C" package="B" value="10u/10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CX-LX" library="moje_C" package="SPEC_805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="moje_L" package="1210" value="BLM21PG300SN1D"/>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="moje_C" package="B" value="10uF/10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA02-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="moje_komp" package="SOT353" value="74HC1G14">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA02-1" value="MA02-1"/>
<element name="C9" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="moje_C" package="B" value="10u/10V"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="CX-LX" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="X6" pad="P$1"/>
<contactref element="X7" pad="P$1"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="C+">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="CX-LX" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="NAP">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="8"/>
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
