<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0.254" x2="30.226" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.226" y1="0.254" x2="30.226" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.226" y1="40.386" x2="0.254" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="40.386" x2="0.254" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>POWER IN</text>
<text>+5V</text>
<text>POWER OUT</text>
<text>+4.096V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>-2.5V</text>
<text>-5V</text>
<text>POWER OUT</text>
<text>-10V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_diody">
<packages>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_io">
<packages>
<package name="SO8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SMA">
<description>SMA</description>
</package>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
<package name="C">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="moje_diody" package="SOT23" value="TS2431A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="moje_diody" package="SOT23" value="TS2431A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="moje_diody" package="SOT23" value="MCP1541T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="moje_io" package="SO8" value="TC682E">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="moje" package="SMA" value="M4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="C" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="moje_C" package="C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="moje_C" package="C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="moje_C" package="C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value=""/>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="moje_C" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="-VCC">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
