<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0.254" x2="40.386" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.386" y1="0.254" x2="40.386" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.386" y1="40.386" x2="0.254" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="40.386" x2="0.254" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>OUT</text>
<text>POWER</text>
<text>ON2</text>
<text>UNIPOWER02A</text>
<text>JACHO</text>
<text>2012</text>
<text>IN2</text>
<text>IN1</text>
<text>ON1</text>
<text>MLAB</text>
<text>D4</text>
<text>P1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R5</text>
<text>FIR3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje">
<packages>
<package name="1812">
<description>pouzdro 1812</description>
</package>
<package name="D_LED_3">
<description>LED 3mm</description>
</package>
<package name="SMA">
<description>SMA</description>
</package>
<package name="KONEKTOR_DC_2.1MM">
</package>
<package name="SROUB3M">
</package>
<package name="F0805">
</package>
<package name="PREPINAC-POSUVNÝ">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PaJa_22">
<packages>
<package name="WAGO256">
<description>&lt;B&gt;Konektor WAGO&lt;/B&gt; - RM 5,08mm - s packou</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA02-1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="P1" library="moje" package="1812" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="PaJa_22" package="WAGO256" value="WAGO256">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="PaJa_22" package="WAGO256" value="WAGO256">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X8" library="PaJa_22" package="WAGO256" value="WAGO256">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X3" library="PaJa_22" package="WAGO256" value="WAGO256">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="moje" package="D_LED_3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="moje" package="SMA" value="M4"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X9" library="moje" package="KONEKTOR_DC_2.1MM" value="DC 2.1MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="M3"/>
<element name="X5" library="moje" package="SROUB3M" value="M3"/>
<element name="X6" library="moje" package="SROUB3M" value="M3"/>
<element name="X7" library="moje" package="SROUB3M" value="M3"/>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA04-2" value="JUMP2*4">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV6" library="con-lstb" package="MA04-2" value="JUMP2X4">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FIR3" library="moje" package="F0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="moje" package="PREPINAC-POSUVNÝ" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="0R pro 12V"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="0R pro 5V"/>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA02-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+12V">
<contactref element="X9" pad="+"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND12">
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="A1"/>
<contactref element="X9" pad="GND1"/>
<contactref element="FIR3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="A1"/>
<contactref element="SV6" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="8"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="SV6" pad="7"/>
<contactref element="SV5" pad="7"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="FIR3" pad="3"/>
<contactref element="SV6" pad="4"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="A1"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="X5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="FIR3" pad="1"/>
<contactref element="X8" pad="1"/>
<contactref element="X8" pad="A1"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
<contactref element="SV6" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X9" pad="GND"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
