<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.1" y1="0.1" x2="20.22" y2="0.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.22" y1="0.1" x2="20.22" y2="21.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.22" y1="21.72" x2="20.22" y2="30.38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.22" y1="30.38" x2="0.1" y2="30.38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="30.38" x2="0.1" y2="21.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="21.72" x2="0.1" y2="0.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="21.72" x2="20.22" y2="21.72" width="0" layer="20"/>
<text>MAG01A</text>
<text>MLAB</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VDD</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>JACHO</text>
<text>MLAB</text>
<text>+X</text>
<text>+Y</text>
<text>Z-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="16LPCC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="SparkFun" package="16LPCC" value="HMC5883LSMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="moje_C" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="C0805" value="0.22uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="0805" value="2k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="R1" library="moje_R" package="1206" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
