<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0.254" x2="40.384" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.384" y1="0.254" x2="40.384" y2="30.2256" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.384" y1="30.2256" x2="0.254" y2="30.2256" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="30.2256" x2="0.254" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<hole x="22.86" y="27.94" drill="1.6"/>
<hole x="12.7" y="27.94" drill="1.6"/>
<hole x="17.78" y="27.94" drill="1.6"/>
<hole x="27.94" y="27.94" drill="1.6"/>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>4</text>
<text>MLAB</text>
<text>2013</text>
<text>UNISERIAL01A</text>
<text>MLAB</text>
<text>2013</text>
<text>JACHO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_konektory">
<packages>
<package name="WAGO256">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD_MA01-1">
</package>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_diody">
<packages>
<package name="SMA">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="moje_hrebinky" package="SMD_MA01-1" value=""/>
<element name="SV6" library="moje_hrebinky" package="SMD_MA01-1" value=""/>
<element name="SV7" library="moje_hrebinky" package="SMD_MA01-1" value=""/>
<element name="SV8" library="moje_hrebinky" package="SMD_MA01-1" value=""/>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="D1" library="moje_diody" package="SMA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="moje_diody" package="SMA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="moje_diody" package="SMA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="moje_diody" package="SMA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="SV9" library="moje_hrebinky" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="X5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+VCC">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="A1"/>
<contactref element="SV7" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="SV9" pad="6"/>
<contactref element="SV9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="A1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="SV9" pad="3"/>
<contactref element="SV9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="A1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="SV9" pad="7"/>
<contactref element="SV9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="A1"/>
<contactref element="SV8" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="SV9" pad="2"/>
<contactref element="SV9" pad="1"/>
<contactref element="SV9" pad="10"/>
<contactref element="SV9" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
