(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew "(2014-jul-16 BZR unknown)-product")
  (general
    (links 186)
    (no_connects 0)
    (area 94.158999 93.650999 175.081001 144.601001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 37)
    (tracks 871)
    (zones 0)
    (modules 63)
    (nets 55)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.2)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.7)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.3)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.5)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 0.5 0.3)
    (user_via 0.6 0.4)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.2)
    (pcb_text_size 1 1)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 2.5 2.5)
    (pad_drill 1.35)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 88.9 149.86)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk true)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 4)
      (mirror true)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ../CAM_DOC/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 3V3)
  (net 2 "Net-(C4-Pad2)")
  (net 3 "Net-(C5-Pad2)")
  (net 4 "Net-(C6-Pad1)")
  (net 5 "Net-(C7-Pad1)")
  (net 6 "Net-(C8-Pad1)")
  (net 7 +1.8V)
  (net 8 "Net-(C10-Pad1)")
  (net 9 "Net-(C11-Pad1)")
  (net 10 "Net-(C12-Pad1)")
  (net 11 "Net-(C14-Pad1)")
  (net 12 "Net-(C15-Pad1)")
  (net 13 "Net-(C16-Pad2)")
  (net 14 "Net-(C19-Pad1)")
  (net 15 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 16 "Net-(J1-Pad3)")
  (net 17 "Net-(J1-Pad5)")
  (net 18 "Net-(J1-Pad6)")
  (net 19 "Net-(J3-Pad2)")
  (net 20 "Net-(J3-Pad3)")
  (net 21 "Net-(J4-Pad1)")
  (net 22 "Net-(J5-Pad1)")
  (net 23 "Net-(J6-Pad1)")
  (net 24 "Net-(J7-Pad1)")
  (net 25 "Net-(J8-Pad2)")
  (net 26 "Net-(J8-Pad3)")
  (net 27 "Net-(J8-Pad5)")
  (net 28 "Net-(J8-Pad6)")
  (net 29 "Net-(J9-Pad2)")
  (net 30 "Net-(J9-Pad3)")
  (net 31 "Net-(J9-Pad5)")
  (net 32 "Net-(J9-Pad6)")
  (net 33 "Net-(J10-Pad2)")
  (net 34 "Net-(J10-Pad3)")
  (net 35 "Net-(J10-Pad5)")
  (net 36 "Net-(J10-Pad6)")
  (net 37 "Net-(J11-Pad2)")
  (net 38 "Net-(J11-Pad3)")
  (net 39 "Net-(J11-Pad5)")
  (net 40 "Net-(J11-Pad6)")
  (net 41 "Net-(J12-Pad2)")
  (net 42 "Net-(J12-Pad3)")
  (net 43 "Net-(J13-Pad2)")
  (net 44 "Net-(J13-Pad3)")
  (net 45 "Net-(R1-Pad1)")
  (net 46 "Net-(R2-Pad1)")
  (net 47 "Net-(R3-Pad1)")
  (net 48 "Net-(R4-Pad1)")
  (net 49 "Net-(R5-Pad2)")
  (net 50 "Net-(R6-Pad2)")
  (net 51 "Net-(R7-Pad2)")
  (net 52 "Net-(R8-Pad2)")
  (net 53 "Net-(J15-Pad2)")
  (net 54 DGND)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net DGND)
    (add_net "Net-(C10-Pad1)")
    (add_net "Net-(C11-Pad1)")
    (add_net "Net-(C12-Pad1)")
    (add_net "Net-(C14-Pad1)")
    (add_net "Net-(C15-Pad1)")
    (add_net "Net-(C19-Pad1)")
    (add_net "Net-(C4-Pad2)")
    (add_net "Net-(C5-Pad2)")
    (add_net "Net-(C6-Pad1)")
    (add_net "Net-(C7-Pad1)")
    (add_net "Net-(C8-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad3)")
    (add_net "Net-(J1-Pad5)")
    (add_net "Net-(J1-Pad6)")
    (add_net "Net-(J10-Pad2)")
    (add_net "Net-(J10-Pad3)")
    (add_net "Net-(J10-Pad5)")
    (add_net "Net-(J10-Pad6)")
    (add_net "Net-(J11-Pad2)")
    (add_net "Net-(J11-Pad3)")
    (add_net "Net-(J11-Pad5)")
    (add_net "Net-(J11-Pad6)")
    (add_net "Net-(J12-Pad2)")
    (add_net "Net-(J12-Pad3)")
    (add_net "Net-(J13-Pad2)")
    (add_net "Net-(J13-Pad3)")
    (add_net "Net-(J15-Pad2)")
    (add_net "Net-(J3-Pad2)")
    (add_net "Net-(J3-Pad3)")
    (add_net "Net-(J4-Pad1)")
    (add_net "Net-(J5-Pad1)")
    (add_net "Net-(J6-Pad1)")
    (add_net "Net-(J7-Pad1)")
    (add_net "Net-(J8-Pad2)")
    (add_net "Net-(J8-Pad3)")
    (add_net "Net-(J8-Pad5)")
    (add_net "Net-(J8-Pad6)")
    (add_net "Net-(J9-Pad2)")
    (add_net "Net-(J9-Pad3)")
    (add_net "Net-(J9-Pad5)")
    (add_net "Net-(J9-Pad6)")
    (add_net "Net-(R1-Pad1)")
    (add_net "Net-(R2-Pad1)")
    (add_net "Net-(R3-Pad1)")
    (add_net "Net-(R4-Pad1)")
    (add_net "Net-(R5-Pad2)")
    (add_net "Net-(R6-Pad2)")
    (add_net "Net-(R7-Pad2)")
    (add_net "Net-(R8-Pad2)")
  )
  (net_class Extrem ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.2)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "Net-(C16-Pad2)")
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net +1.8V)
    (add_net 3V3)
  )
  (module LOGO (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 156.1338 136.7282)
    (fp_text reference G*** (at 0 6.62432) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0 -6.62432) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 110.6932 106.121199)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 0.3175) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 -0.381) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 3V3))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 110.744 119.634)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 0.3175) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 -0.381) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 3V3))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 108.712 129.286 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10nF (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 "Net-(C4-Pad2)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 108.839 115.824 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10nF (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 "Net-(C5-Pad2)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 129.54 131.318)
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 0 0.3175) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "100 nF" (at 0 -0.381) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(C6-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 106.934 119.634 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 "Net-(C7-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 107.0864 106.121199 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 "Net-(C8-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:c_tant_B (layer B.Cu) (tedit 53260F42)
    (at 120.112 131.231)
    (descr "SMT capacitor, tantalum size B")
    (fp_text reference C9 (at 0 1.9685) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 -1.9685) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.524 0) (size 1.95072 2.49936) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 2 smd rect (at -1.524 0) (size 1.95072 2.49936) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/capacitors/c_tant_B.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 121.412 117.8814 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C10 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "100 nF" (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 "Net-(C10-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 116.586 122.682 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C11 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 25pF (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 "Net-(C11-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 116.332 109.22 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C12 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 25pF (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 "Net-(C12-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 137.210802 117.44961 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C13 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 116.586 126.238 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C14 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 25pF (at 0 -0.381 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 "Net-(C14-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 116.332 112.776 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C15 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 25pF (at 0 -0.381 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 "Net-(C15-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 123.8758 116.9416 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C16 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 2u2 (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 "Net-(C10-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 "Net-(C16-Pad2)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 125.984 123.444 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C17 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 121.412 115.9764 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C18 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "100 nF" (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 "Net-(C16-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 130.073404 123.698002)
    (attr smd)
    (fp_text reference C19 (at 0 0.3175) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 2u2 (at 0 -0.381) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 "Net-(C19-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 124.46 111.4552 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C20 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_konektory:SATA-7_THT_VERT (layer F.Cu) (tedit 5328B1B4)
    (at 99.314 117.856 270)
    (fp_text reference J1 (at -0.508 3.81 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SATA7-67491-1030 (at 0.5 -1.7 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.27 0 270) (size 2 2) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.56 -1 270) (size 2 2) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at -2.54 0 270) (size 1 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -3.81 1.5 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 1.5 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 3.81 1.5 270) (size 1.5 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
  )
  (module MLAB_Jumpery:Pin_Header_Straight_2x03 placed (layer F.Cu) (tedit 53260D8B)
    (at 111.379 138.938 180)
    (descr "1 pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J2 (at 0 -3.81 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value JUMP_3X2_CONN (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 1.27 180) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 1.27 180) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 3V3))
    (pad 3 thru_hole rect (at 2.54 1.27 180) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 4 thru_hole rect (at 2.54 -1.27 180) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 5 thru_hole rect (at 0 -1.27 180) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 3V3))
    (pad 6 thru_hole rect (at -2.54 -1.27 180) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (model Pin_Headers/Pin_Header_Straight_2x03.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_konektory:SATA-7_THT_VERT (layer F.Cu) (tedit 53260F41)
    (at 123.2916 102.4128 180)
    (fp_text reference J3 (at 0.6 -3.9 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SATA7-67491-1030 (at 0.5 -1.7 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.27 0 180) (size 2 2) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 "Net-(J3-Pad2)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.56 -1 180) (size 2 2) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0 180) (size 1 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 "Net-(J3-Pad3)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 0 180) (size 1 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 6 thru_hole oval (at -2.54 0 180) (size 1 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 7 thru_hole circle (at -3.81 1.5 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 1.5 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 3.81 1.5 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
  )
  (module MLAB_Jumpery:Pin_Header_Straight_2x01 placed (layer F.Cu) (tedit 5328AF4E)
    (at 135.3185 102.8065)
    (descr "1 pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J4 (at -0.1905 -6.2865) (layer F.SilkS))
    (fp_text value JUMP_2_CONN (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 1.27) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 "Net-(J4-Pad1)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 -1.27) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 "Net-(J4-Pad1)"))
    (model Pin_Headers/Pin_Header_Straight_2x03.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MLAB_Jumpery:Pin_Header_Straight_2x01 placed (layer F.Cu) (tedit 532867F3)
    (at 133.7564 131.3688 180)
    (descr "1 pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J5 (at 2.1844 -0.2032 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value JUMP_2_CONN (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 1.27 180) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 "Net-(J5-Pad1)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 -1.27 180) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 "Net-(J5-Pad1)"))
    (model Pin_Headers/Pin_Header_Straight_2x03.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MLAB_Jumpery:Pin_Header_Straight_2x01 placed (layer F.Cu) (tedit 5328AF5A)
    (at 140.3985 102.8065)
    (descr "1 pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J6 (at 0.0635 -6.2865) (layer F.SilkS))
    (fp_text value JUMP_2_CONN (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 1.27) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 "Net-(J6-Pad1)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 -1.27) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 "Net-(J6-Pad1)"))
    (model Pin_Headers/Pin_Header_Straight_2x03.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MLAB_Jumpery:Pin_Header_Straight_2x01 placed (layer F.Cu) (tedit 5328AF55)
    (at 137.8585 102.8065)
    (descr "1 pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J7 (at 0.0635 -6.2865) (layer F.SilkS))
    (fp_text value JUMP_2_CONN (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 1.27) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 "Net-(J7-Pad1)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 -1.27) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 "Net-(J7-Pad1)"))
    (model Pin_Headers/Pin_Header_Straight_2x03.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 102.362 122.936 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1580R (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 "Net-(J1-Pad2)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 104.394 122.936 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1580R (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 46 "Net-(R2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 "Net-(J1-Pad3)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 104.648 113.538 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1580R (at 0 -0.381 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 47 "Net-(R3-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 "Net-(J1-Pad5)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 102.616 113.538 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 1580R (at 0 -0.381 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 48 "Net-(R4-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 18 "Net-(J1-Pad6)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 113.792 123.444 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 25R (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 "Net-(C11-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 49 "Net-(R5-Pad2)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 113.792 125.476 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 25R (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 "Net-(C14-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 50 "Net-(R6-Pad2)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 113.538 109.982 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 25R (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 "Net-(C12-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 51 "Net-(R7-Pad2)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 113.538 112.014 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 25R (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 "Net-(C15-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 52 "Net-(R8-Pad2)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 120.396 98.298 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 127R (at 0 -0.381 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 3V3))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 19 "Net-(J3-Pad2)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 123.825 107.569 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 82R (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 19 "Net-(J3-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 122.174 98.298 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R11 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 127R (at 0 -0.381 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 3V3))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 "Net-(J3-Pad3)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 53260CC5)
    (at 127.254 107.569)
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at 0 0.3175) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 82R (at 0 -0.381) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 "Net-(J3-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SO8E (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 108.784 110.914)
    (descr "module CMS SOJ 8 pins etroit")
    (tags "CMS SOJ")
    (attr smd)
    (fp_text reference U2 (at 0 0.889) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LT6600 (at 0 -1.016) (layer B.SilkS))
    (pad 8 smd rect (at -1.905 2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 47 "Net-(R3-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 -2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 48 "Net-(R4-Pad1)"))
    (pad 7 smd rect (at -0.635 2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 "Net-(C5-Pad2)"))
    (pad 6 smd rect (at 0.635 2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 5 smd rect (at 1.905 2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 52 "Net-(R8-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 -2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 "Net-(C8-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 -2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 3V3))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 -2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 51 "Net-(R7-Pad2)"))
    (model smd/cms_so8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.32 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SOT223 (layer B.Cu) (tedit 53260F40)
    (at 121.479489 137.766485)
    (descr "module CMS SOT223 4 pins")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference U3 (at 0 0.762) (layer B.SilkS))
    (fp_text value NCP1117ST18T3G (at 0 -0.762) (layer B.SilkS))
    (pad 4 smd rect (at 0 3.302) (size 3.6576 2.032) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 0 -3.302) (size 1.016 2.032) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 3 smd rect (at 2.286 -3.302) (size 1.016 2.032) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 3V3))
    (pad 1 smd rect (at -2.286 -3.302) (size 1.016 2.032) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/SOT223.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_smd_pouzdra:QFN52+1EP_HandSoldering (layer B.Cu) (tedit 532620DF)
    (at 129.914 117.009)
    (attr smd)
    (fp_text reference U4 (at 3.81 -4.572) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LTC2271 (at 4.699 3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 27 smd rect (at 3.49852 -3.24828) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 "Net-(J9-Pad6)"))
    (pad 14 smd rect (at -3.49852 -3.25082) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 "Net-(C8-Pad1)"))
    (pad 40 smd rect (at 3.49852 3.25082) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 "Net-(J10-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -3.49852 3.24828) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 "Net-(C7-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -3.49852 2.74828) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 3 smd rect (at -3.49852 2.2479) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 "Net-(C14-Pad1)"))
    (pad 4 smd rect (at -3.49852 1.74752) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 "Net-(C11-Pad1)"))
    (pad 5 smd rect (at -3.49852 1.24714) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 6 smd rect (at -3.49852 0.7493) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 "Net-(C10-Pad1)"))
    (pad 7 smd rect (at -3.49852 0.24892) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 "Net-(C16-Pad2)"))
    (pad 8 smd rect (at -3.49852 -0.25146) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 "Net-(C10-Pad1)"))
    (pad 9 smd rect (at -3.49852 -0.75184) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 "Net-(C16-Pad2)"))
    (pad 10 smd rect (at -3.49852 -1.25222) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 53 "Net-(J15-Pad2)"))
    (pad 11 smd rect (at -3.49852 -1.7526) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 "Net-(C15-Pad1)"))
    (pad 12 smd rect (at -3.49852 -2.25298) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 "Net-(C12-Pad1)"))
    (pad 13 smd rect (at -3.49852 -2.75082) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 36 smd rect (at 3.49852 1.25222) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 44 "Net-(J13-Pad3)"))
    (pad 37 smd rect (at 3.49852 1.75006) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 38 "Net-(J11-Pad3)"))
    (pad 38 smd rect (at 3.49852 2.25044) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 "Net-(J11-Pad2)"))
    (pad 39 smd rect (at 3.49852 2.75082) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 34 "Net-(J10-Pad3)"))
    (pad 19 smd rect (at -0.7493 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 21 "Net-(J4-Pad1)"))
    (pad 20 smd rect (at -0.25146 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 "Net-(J7-Pad1)"))
    (pad 21 smd rect (at 0.24892 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 23 "Net-(J6-Pad1)"))
    (pad 22 smd rect (at 0.7493 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 23 smd rect (at 1.24968 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 40 "Net-(J11-Pad6)"))
    (pad 24 smd rect (at 1.75006 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 39 "Net-(J11-Pad5)"))
    (pad 25 smd rect (at 2.25044 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 36 "Net-(J10-Pad6)"))
    (pad 26 smd rect (at 2.75082 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 35 "Net-(J10-Pad5)"))
    (pad 53 smd trapezoid (at 0 0) (size 5.41 6.45) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 15 smd rect (at -2.74828 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 16 smd rect (at -2.2479 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 17 smd rect (at -1.74752 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 19 "Net-(J3-Pad2)"))
    (pad 18 smd rect (at -1.24968 -4.00106 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 "Net-(J3-Pad3)"))
    (pad 28 smd rect (at 3.49852 -2.74828) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 "Net-(J9-Pad5)"))
    (pad 29 smd rect (at 3.50106 -2.2479) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 "Net-(J8-Pad6)"))
    (pad 30 smd rect (at 3.50106 -1.75006) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 "Net-(J8-Pad5)"))
    (pad 31 smd rect (at 3.50106 -1.24968) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 41 "Net-(J12-Pad2)"))
    (pad 32 smd rect (at 3.50106 -0.7493) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 42 "Net-(J12-Pad3)"))
    (pad 33 smd rect (at 3.50106 -0.24892) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 34 smd rect (at 3.50106 0.25146) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 35 smd rect (at 3.50106 0.75184) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 43 "Net-(J13-Pad2)"))
    (pad 41 smd rect (at 2.75082 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 "Net-(J9-Pad3)"))
    (pad 42 smd rect (at 2.25044 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 "Net-(J9-Pad2)"))
    (pad 43 smd rect (at 1.75006 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 "Net-(J8-Pad3)"))
    (pad 44 smd rect (at 1.25222 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 "Net-(J8-Pad2)"))
    (pad 45 smd rect (at 0.75184 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 46 smd rect (at 0.25146 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 "Net-(J5-Pad1)"))
    (pad 47 smd rect (at -0.24892 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 48 smd rect (at -0.7493 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 "Net-(C19-Pad1)"))
    (pad 49 smd rect (at -1.24968 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 50 smd rect (at -1.75006 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(C6-Pad1)"))
    (pad 51 smd rect (at -2.2479 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 52 smd rect (at -2.74828 3.99852 270) (size 0.9 0.25) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
  )
  (module Capacitors_SMD:c_tant_B (layer B.Cu) (tedit 53263D20)
    (at 109.4105 134.3025)
    (descr "SMT capacitor, tantalum size B")
    (fp_text reference C3 (at 0 1.9685) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 -1.9685) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.524 0) (size 1.95072 2.49936) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 3V3))
    (pad 2 smd rect (at -1.524 0) (size 1.95072 2.49936) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (model smd/capacitors/c_tant_B.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SO8E (layer B.Cu) (tedit 532747C2)
    (at 108.809 124.494)
    (descr "module CMS SOJ 8 pins etroit")
    (tags "CMS SOJ")
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 0.889) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LT6600 (at 0 -1.016) (layer B.SilkS))
    (pad 8 smd rect (at -1.905 2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 -2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 46 "Net-(R2-Pad1)"))
    (pad 7 smd rect (at -0.635 2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 "Net-(C4-Pad2)"))
    (pad 6 smd rect (at 0.635 2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 5 smd rect (at 1.905 2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 50 "Net-(R6-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 -2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 "Net-(C7-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 -2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 3V3))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 -2.667) (size 0.59944 1.39954) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 49 "Net-(R5-Pad2)"))
    (model smd/cms_so8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.32 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MLAB_Mechanical:MountingHole_3mm locked (layer F.Cu) (tedit 532867E1)
    (at 99.06 139.7)
    (descr "Mounting hole, Befestigungsbohrung, 3mm, No Annular, Kein Restring,")
    (tags "Mounting hole, Befestigungsbohrung, 3mm, No Annular, Kein Restring,")
    (fp_text reference P1 (at 0 -4.0005) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 1.00076 5.00126) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Adhes *.Mask)
      (net 54 DGND))
  )
  (module MLAB_Mechanical:MountingHole_3mm (layer F.Cu) (tedit 532867E5)
    (at 99.06 99.06)
    (descr "Mounting hole, Befestigungsbohrung, 3mm, No Annular, Kein Restring,")
    (tags "Mounting hole, Befestigungsbohrung, 3mm, No Annular, Kein Restring,")
    (fp_text reference P2 (at 0 -4.0005) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 1.00076 5.00126) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Adhes *.Mask)
      (net 54 DGND))
  )
  (module MLAB_Mechanical:MountingHole_3mm locked (layer F.Cu) (tedit 532867DE)
    (at 170.18 139.7)
    (descr "Mounting hole, Befestigungsbohrung, 3mm, No Annular, Kein Restring,")
    (tags "Mounting hole, Befestigungsbohrung, 3mm, No Annular, Kein Restring,")
    (fp_text reference P3 (at 0 -4.0005) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 1.00076 5.00126) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Adhes *.Mask)
      (net 54 DGND))
  )
  (module MLAB_Mechanical:MountingHole_3mm locked (layer F.Cu) (tedit 532867DA)
    (at 170.18 99.06)
    (descr "Mounting hole, Befestigungsbohrung, 3mm, No Annular, Kein Restring,")
    (tags "Mounting hole, Befestigungsbohrung, 3mm, No Annular, Kein Restring,")
    (fp_text reference P4 (at 0 -4.0005) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 1.00076 5.00126) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Adhes *.Mask)
      (net 54 DGND))
  )
  (module "SMD_Packages:DO-214AC(SMA)" (layer B.Cu) (tedit 53275D16)
    (at 114.554 132.334 270)
    (descr "DO-214AC (SMA)  PACKAGE.")
    (tags "DO-214AC SMA")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 2.60096 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 -2.79908 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.89992 0 270) (size 1.6002 2.19964) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 smd rect (at 1.89992 0 270) (size 1.6002 2.19964) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 3V3))
    (model smd/do214.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.95 0.95 0.95))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MLAB_Jumpery:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 53283845)
    (at 128.0668 128.7272)
    (descr "1 pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J14 (at 0 -2.286) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SENSE (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(C6-Pad1)"))
    (pad 3 thru_hole rect (at 2.54 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (model Pin_Headers/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MLAB_Jumpery:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 532A1372)
    (at 118.4148 116.586 90)
    (descr "1 pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J15 (at -0.1016 2.4892 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PAR/SER (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(J15-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole rect (at 2.54 0 90) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (model Pin_Headers/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MLAB_Jumpery:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 5328AF5E)
    (at 137.8712 99.009202)
    (descr "1 pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J16 (at 5.8928 -0.203202) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_3 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 3 thru_hole rect (at 2.54 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (model Pin_Headers/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 532838EF)
    (at 132.892798 100.482411 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -0.381 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 21 "Net-(J4-Pad1)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 532838EF)
    (at 130.5052 133.9088)
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at 0 0.3175) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -0.381) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 "Net-(J5-Pad1)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 532838EF)
    (at 140.462 107.238801 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 23 "Net-(J6-Pad1)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0805 (layer B.Cu) (tedit 532838EF)
    (at 137.871198 107.289601 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 +1.8V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 "Net-(J7-Pad1)"))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MLAB_Jumpery:Pin_Header_Straight_1x01 (layer F.Cu) (tedit 53286807)
    (at 136.2964 132.6388)
    (descr "1 pin")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J17 (at 2.3876 0.2032 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND) (clearance 1) (zone_connect 2))
    (model Pin_Headers/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Kaklik_konektory:SATA-7_THT_VERT_2 (layer F.Cu) (tedit 532844BD)
    (at 144.78 119.38 270)
    (fp_text reference J8 (at 0.6 -3.9 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SATA7-67491-1030 (at 0.5 -1.7 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.27 0 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(J8-Pad2)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.56 -1 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 "Net-(J8-Pad3)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 "Net-(J8-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at -2.54 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 "Net-(J8-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at -3.81 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 1 thru_hole oval (at 3.81 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
  )
  (module Kaklik_konektory:SATA-7_THT_VERT_2 (layer F.Cu) (tedit 532844BD)
    (at 152.4 119.38 270)
    (fp_text reference J9 (at 0.6 -3.9 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SATA7-67491-1030 (at 0.5 -1.7 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.27 0 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 "Net-(J9-Pad2)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.56 -1 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 "Net-(J9-Pad3)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 "Net-(J9-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at -2.54 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 "Net-(J9-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at -3.81 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 1 thru_hole oval (at 3.81 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
  )
  (module Kaklik_konektory:SATA-7_THT_VERT_2 (layer F.Cu) (tedit 532844BD)
    (at 160.02 119.38 270)
    (fp_text reference J10 (at 0.6 -3.9 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SATA7-67491-1030 (at 0.5 -1.7 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.27 0 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 "Net-(J10-Pad2)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.56 -1 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 "Net-(J10-Pad3)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 "Net-(J10-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at -2.54 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 "Net-(J10-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at -3.81 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 1 thru_hole oval (at 3.81 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
  )
  (module Kaklik_konektory:SATA-7_THT_VERT_2 (layer F.Cu) (tedit 532844BD)
    (at 167.64 119.38 270)
    (fp_text reference J11 (at 0.6 -3.9 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SATA7-67491-1030 (at 0.5 -1.7 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.27 0 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 "Net-(J11-Pad2)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.56 -1 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 "Net-(J11-Pad3)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 "Net-(J11-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at -2.54 0 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 "Net-(J11-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at -3.81 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 1 thru_hole oval (at 3.81 1.5 270) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
  )
  (module Kaklik_konektory:SATA-7_THT_VERT_2 (layer F.Cu) (tedit 532844BD)
    (at 152.4 102.616 180)
    (fp_text reference J12 (at 0.6 -3.9 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SATA7-67491-1030 (at 0.5 -1.7 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.27 0 180) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 "Net-(J12-Pad2)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.56 -1 180) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0 180) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 "Net-(J12-Pad3)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 0 180) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 6 thru_hole oval (at -2.54 0 180) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 7 thru_hole oval (at -3.81 1.5 180) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 1.5 180) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 1 thru_hole oval (at 3.81 1.5 180) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
  )
  (module Kaklik_konektory:SATA-7_THT_VERT_2 (layer F.Cu) (tedit 532867FB)
    (at 137.16 138.176)
    (fp_text reference J13 (at 6.858 -3.302) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SATA7-67491-1030 (at 0.5 -1.7) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.27 0) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 "Net-(J13-Pad2)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.56 -1) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 "Net-(J13-Pad3)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 6 thru_hole oval (at -2.54 0) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 7 thru_hole oval (at -3.81 1.5) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 1.5) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
    (pad 1 thru_hole oval (at 3.81 1.5) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 DGND))
  )
  (gr_line (start 175.006 94.234) (end 94.234 94.234) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.006 144.526) (end 175.006 94.234) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 94.234 144.526) (end 175.006 144.526) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 94.234 94.234) (end 94.234 144.526) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "ADCdual01A\nKaklik 2014" (at 152.654 140.716) (layer B.Cu))
  (gr_text "ADCdual01A\nwww.mlab.cz\nKaklik 2014" (at 108.1024 103.251) (layer F.SilkS))
  (gr_text SDI (at 140.462 106.934 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text SCK (at 137.922 107.188 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "#CS" (at 135.382 107.188 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text SDO (at 133.858 126.746 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D (at 167.64 128.778 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "C\n" (at 159.766 129.032 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text B (at 152.146 129.286 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A (at 144.526 129.794 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text D (at 167.64 109.982 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text C (at 159.766 109.982 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text B (at 152.146 109.982 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text A (at 144.78 109.982 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text OUT2 (at 141.224 115.316 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text OUT1 (at 141.224 123.444 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text IN2 (at 103.378 116.078 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text IN1 (at 103.378 119.634 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text Vdd (at 118.3132 122.1232 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "GND\n\n" (at 119.4054 110.871 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text SENSE (at 116.205 116.3574 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text +3.3V (at 111.506 135.128) (layer F.SilkS))
  (gr_text POWER (at 106.426 138.938 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text ENC (at 121.666 98.552) (layer F.SilkS))
  (gr_text "DCO\n" (at 138.938 141.732) (layer F.SilkS))
  (gr_text FR (at 150.368 99.06) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 136.398 129.54 90) (layer F.SilkS))
  (dimension 50.292 (width 0.25) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "50,292 mm" (at 178.038 119.38 90) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 175.006 94.234) (xy 179.038 94.234)))
    (feature2 (pts (xy 175.006 144.526) (xy 179.038 144.526)))
    (crossbar (pts (xy 177.038 144.526) (xy 177.038 94.234)))
    (arrow1a (pts (xy 177.038 94.234) (xy 177.624421 95.360504)))
    (arrow1b (pts (xy 177.038 94.234) (xy 176.451579 95.360504)))
    (arrow2a (pts (xy 177.038 144.526) (xy 177.624421 143.399496)))
    (arrow2b (pts (xy 177.038 144.526) (xy 176.451579 143.399496)))
  )
  (dimension 80.772 (width 0.25) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "80,772 mm" (at 134.62 90.948) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 175.006 94.234) (xy 175.006 89.948)))
    (feature2 (pts (xy 94.234 94.234) (xy 94.234 89.948)))
    (crossbar (pts (xy 94.234 91.948) (xy 175.006 91.948)))
    (arrow1a (pts (xy 175.006 91.948) (xy 173.879496 92.534421)))
    (arrow1b (pts (xy 175.006 91.948) (xy 173.879496 91.361579)))
    (arrow2a (pts (xy 94.234 91.948) (xy 95.360504 92.534421)))
    (arrow2b (pts (xy 94.234 91.948) (xy 95.360504 91.361579)))
  )
  (gr_line (start 94.234 94.234) (end 175.006 94.234) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.006 144.526) (end 94.234 144.526) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.006 93.726) (end 175.006 144.526) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 94.234 144.526) (end 94.234 94.234) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 54) (net_name DGND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.3))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 174.752 144.272) (xy 94.488 144.272) (xy 94.488 94.488) (xy 174.752 94.488)
      )
    )
  )
  (zone (net 54) (net_name DGND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.3))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 174.752 144.272) (xy 94.488 144.272) (xy 94.488 94.488) (xy 174.752 94.488)
      )
    )
  )
)
