<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.254" y1="0.254" x2="40.386" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.386" y1="0.254" x2="40.386" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.386" y1="40.386" x2="0.254" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="40.386" x2="0.254" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<text>IN +</text>
<text>OUT +</text>
<text>IN -</text>
<text>OUT -</text>
<text>SOLARMINI01A</text>
<text>MLAB</text>
<text>JACHO</text>
<text>2013</text>
<text>0.3 - 5.5 V</text>
<text>XSHUT</text>
<text>MLAB</text>
<text>JACHO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_io">
<packages>
<package name="TSSOP8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="C">
</package>
<package name="C0805">
</package>
<package name="B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_diody">
<packages>
<package name="SMB">
</package>
<package name="SMA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_L">
<packages>
<package name="DE1205-10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_konektory">
<packages>
<package name="WAGO256">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA01-1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="moje_io" package="TSSOP8" value="SPV1040">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="C" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="C0805" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="moje_C" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="moje_C" package="C" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="moje_C" package="C" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value="1k"/>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="DNM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="moje_R" package="0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="moje_R" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="moje_R" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="moje_diody" package="SMB" value="SMBJ5.0A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="moje_L" package="DE1205-10" value="10uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X5" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="R6" library="moje_R" package="1206" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="1206" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="moje_diody" package="SMA" value="15MQ040N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="moje_C" package="B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="moje_hrebinky" package="MA01-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="A1"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="A1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="A1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="A1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCTRL">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
