<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="31.496" y1="1.2065" x2="31.496" y2="41.3385" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.496" y1="41.3385" x2="1.524" y2="41.3385" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.524" y1="41.3385" x2="1.524" y2="1.2065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.524" y1="1.2065" x2="31.496" y2="1.2065" width="0" layer="20"/>
<text>POWER OUT</text>
<text>+Vcc</text>
<text>Vcc SET</text>
<text>3.3V</text>
<text>5V</text>
<text>EN</text>
<text>Vin</text>
<text>MODE</text>
<text>SN</text>
<text>POWER IN</text>
<text>MLAB.CZ</text>
<text>2015</text>
<text>TPS63060V01A</text>
<text>JACHO</text>
<text>JACHO</text>
<text>PG</text>
<text>2.5-12V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_io">
<packages>
<package name="SOT23">
</package>
<package name="SON10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
<package name="C">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA02-1">
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA02-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="1812">
<description>pouzdro 1812</description>
</package>
<package name="SMA">
<description>SMA</description>
</package>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_L">
<packages>
<package name="DE1205-10">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C16" library="moje_C" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV5" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X9" library="moje_io" package="SOT23" value="APX809">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV6" library="moje_hrebinky" package="MA02-1" value="MA02-1"/>
<element name="P1" library="moje" package="1812" value="1,1A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="moje" package="SMA" value="M4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="moje_C" package="C0805" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="560k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="moje_R" package="0805" value="900k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="moje_C" package="C" value="47u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="moje_io" package="SON10" value="TPS63060">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="moje_L" package="DE1205-10" value="DE1207-1"/>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA02-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV7" library="moje_hrebinky" package="MA02-1" value="MA02-1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="moje_C" package="C" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="moje_C" package="C" value="47u"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
<contactref element="X9" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="16"/>
<contactref element="X5" pad="13"/>
<contactref element="X5" pad="15"/>
<contactref element="X5" pad="17"/>
<contactref element="X5" pad="12"/>
<contactref element="X5" pad="14"/>
<contactref element="X5" pad="7"/>
<contactref element="X5" pad="18"/>
<contactref element="X5" pad="11"/>
<contactref element="X5" pad="19"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="X5" pad="P$1"/>
<contactref element="X5" pad="P$2"/>
<contactref element="X5" pad="P$3"/>
<contactref element="X5" pad="P$4"/>
<contactref element="X5" pad="P$5"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="X5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="+BAT2">
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="X9" pad="3"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X5" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X9" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="X5" pad="9"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X5" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="5"/>
<contactref element="SV7" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="X5" pad="10"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
