Tepelné Stroje

Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz 2.11.2009

Abstrakt

1 Úvod

1. Zkalibrujte tlakoměr, zkontrolujte čidlo pro odečítání polohy pístu. 2. rozeberte nastíněný pracovní cyklus, popište jeho jednotlivé fáze v p - V diagramu. 3. Proved’te opakovaně popsaný cyklus s různými závažími. Získejte pro každé měření plochu uzavřenou křivkami v p-V diagramu a spočítejte rozdíl potenciálních energií pro dané závaží. Vynášejte obě hodnoty do grafu, výsledné hodnoty proložte přímkou. W = a ∗ ΔE + b

2 Postup měření

2.1 Měření účinnosti Peltierova článku 2.2 Carnotův Cyklus

3 Diskuse

Největším problémem bylo měření zachování momentu hybnosti, kdy aparatura přecházela při změně konfirugace závaží do neopakovatelně definovaných stavů, což způsobilo značnou chybu.

4 Závěr Reference

[1] Zadání úlohy 12 - Tepelný stroj. http://praktika.fjfi.cvut.cz/TepelnyStroj [2] Zadání úlohy 12 - Účinnost tepelného stroje.http://fyzika.fjfi.cvut.cz/Peltier