<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.1" y1="0.1" x2="40.54" y2="0.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.54" y1="0.1" x2="40.54" y2="30.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.54" y1="30.28" x2="0.1" y2="30.28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="30.28" x2="0.1" y2="0.1" width="0" layer="20"/>
<text>HIGH SIDE</text>
<text>LOW SIDE</text>
<text>POWER</text>
<text>GND</text>
<text>+VDD</text>
<text>PULL UP 8x10k</text>
<text>S1</text>
<text>S2</text>
<text>S3</text>
<text>S4</text>
<text>S5</text>
<text>S6</text>
<text>S7</text>
<text>S8</text>
<text>S1</text>
<text>S2</text>
<text>S3</text>
<text>S4</text>
<text>S5</text>
<text>S6</text>
<text>S7</text>
<text>S8</text>
<text>K</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje_tlacitka">
<packages>
<package name="DIP08SW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA02-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_diody">
<packages>
<package name="1206_2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="moje_tlacitka" package="DIP08SW" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="moje_R" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="moje_hrebinky" package="MA08-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA02-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA02-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="moje_diody" package="1206_2" value=""/>
<element name="R9" library="moje_R" package="0805" value=""/>
<element name="R10" library="moje_R" package="0805" value=""/>
<element name="R11" library="moje_R" package="0805" value=""/>
<element name="R12" library="moje_R" package="0805" value=""/>
<element name="R13" library="moje_R" package="0805" value=""/>
<element name="R14" library="moje_R" package="0805" value=""/>
<element name="R15" library="moje_R" package="0805" value=""/>
<element name="D2" library="moje_diody" package="1206_2" value=""/>
<element name="D3" library="moje_diody" package="1206_2" value=""/>
<element name="D4" library="moje_diody" package="1206_2" value=""/>
<element name="D5" library="moje_diody" package="1206_2" value=""/>
<element name="D6" library="moje_diody" package="1206_2" value=""/>
<element name="D7" library="moje_diody" package="1206_2" value=""/>
<element name="R16" library="moje_R" package="0805" value=""/>
<element name="D8" library="moje_diody" package="1206_2" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SW1" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="15"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SW1" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SW1" pad="13"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SW1" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SW1" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SW1" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SW1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="16"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SW2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SW2" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SW2" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SW2" pad="11"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="SW2" pad="6"/>
<contactref element="SW2" pad="8"/>
<contactref element="SW2" pad="10"/>
<contactref element="SW2" pad="12"/>
<contactref element="SW2" pad="14"/>
<contactref element="SW2" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="5"/>
<contactref element="SW1" pad="6"/>
<contactref element="SW1" pad="7"/>
<contactref element="SW1" pad="8"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
