<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.1" y1="0.1" x2="30.38" y2="0.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.38" y1="0.1" x2="30.38" y2="30.38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.38" y1="30.38" x2="0.1" y2="30.38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="30.38" x2="0.1" y2="0.1" width="0" layer="20"/>
<text>MLAB</text>
<text>TRIM01A</text>
<text>JACHO</text>
<text>2012</text>
<text>MLAB</text>
<text>TRIM01A</text>
<text>POWER 5V</text>
<text>P1</text>
<text>P2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moje">
<packages>
<package name="SROUB3M">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_pot">
<packages>
<package name="TRIM_CA9MTV10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_C">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_R">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moje_hrebinky">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X2" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X3" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="X4" library="moje" package="SROUB3M" value="SROUB3M"/>
<element name="P1" library="moje_pot" package="TRIM_CA9MTV10" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="moje_C" package="C0805" value=""/>
<element name="R1" library="moje_R" package="0805" value=""/>
<element name="P2" library="moje_pot" package="TRIM_CA9MTV10" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="moje_C" package="C0805" value=""/>
<element name="R2" library="moje_R" package="0805" value=""/>
<element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="P2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="P1" pad="3"/>
<contactref element="P2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
